**prílohy**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Príloha č. 1** | Technická špecifikácia predmetu zákazky |
| **Príloha č. 2** | Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu |
| **Príloha č. 3** | Návrh na plnenie kritéria |
| **Príloha č. 4** | Navrhovaná technická špecifikácia predmetu zákazky |

príloha č. 1

**TEChnickÁ ŠpecifikÁcia PREDMETU ZÁKAZKY**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet zákazky** | **Opis predmetu zákazky –** požadovaná technická špecifikácia |
|  | **Logický celok 1** |
| **Laserový páliaci stroj** | Rozsah OS X, minimálne 2950 mm |
| Rozsah OS Y, minimálne 1450 mm |
| Rozsah OS Z, minimálne 90 mm |
| Trvalý výkon laserového zdroja, minimálne 3100W |
| Konštrukčná oceľ, hrúbka spracovávaného plechu minimálne 18 mm |
| Ušľachtilá oceľ, hrúbka spracovávaného plechu minimálne 9 mm |
| Hliník, hrúbka spracovávaného plechu minimálne 7 mm |
| Jedna adaptívna rezacia hlava pre všetky hrúbky plechu /bez potreby výmeny šošovky/ |
| Filtračná jednotka na odsávanie splodín |
| Automatický menič paliet pre nakladanie a vykladanie aj počas práce stroja, minimálne 2 palety |
| Automatické odvádzanie strusky a prepadnutých malých dielov pod reznou oblasťou |
| Plynový laserový zdroj na báze CO2 |
| Vysokotlakové rezanie dusíkom pre získanie nezaoxidovaných rezných rán |
|  | Funkcia automatického vypínania do pohotovostného režimu |
|  | Senzorická kontrola stavu znečistenia šošovky |
|  | Senzor na riadenie procesu zápichu |
|  | Automatická identifikácia polohy plechu |
|  | Riadiaci panel v slovenskom alebo českom jazyku |
|  | Zariadenie musí spĺňať príslušné bezpečnostné normy a CE certifikát |
|  | Automatizované CNC riadenie stroja s možnosťou zhotovenia programu z existujúcich geometrických dát, grafické zobrazenie priebehu procesu, správa NC programov, možnosť zosieťovania pre transfer dát na báze Windows, diagnostika a kontrola stavu stroja a príslušenstva, diaľková servisná diagnostika cez internet |
| **Doplnkové položky súvisiace**  **s obstaraním predmetu zákazky** (ďalšie požiadavky  k dodaniu tovaru) | Doprava, montáž, zapojenie, testovanie, programovanie, vytvorenie NC programu |

príloha č. 2

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **IDENTIFIKÁCIA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania |  |
| Štatutárny organ |  |
| Poštová adresa na doručovanie písomností |  |
| Právna forma |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| IČ DPH (ak je platca) |  |
| Zápis v registri |  |
| Pozícia v skupine dodávateľov2 | Líder skupiny dodávateľov/člen skupiny dodávateľov 3 |

**2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY**

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko |  |
| Doručovacia adresa |  |
| Telefón |  |
| E-mail |  |

..………………………………………………………. Podpis osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt

*(Meno, priezvisko, podpis)*

**Príloha č. 3**

**Návrh na plnenie kritéria**

**VÝPOČET ZMLUVNEJ CENY CELKOM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka** | **Navrhovaná zmluvná cena celkom v Eur bez DPH** |
| **1.** | **Laserový páliaci stroj** |  |
| **2.** | **Doprava, montáž, zapojenie, testovanie, programovanie, vytvorenie NC programu** |  |
| **Zmluvná cena celkom v Eur bez DPH (súčet riadkov 1+2)** | |  |

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov kritéria** | **Návrh uchádzača** |
|
| **Zmluvná cena celkom v Eur bez DPH** |  |

**Sme – nie sme platcom DPH (nepravdivý údaj škrtnúť)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***(Vypĺňa iba uchádzač, ktorý je platcom DPH)*** |  |
| **Zmluvná cena celkom bez DPH** | Eur |
| **Sadzba DPH (%)** | % |
| **Výška DPH (EUR)** | Eur |
| **Zmluvná cena celkom vrátane DPH** | Eur |

V ..............................dňa

..………………………………………………………. Podpis osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt

*(Meno, priezvisko, podpis)*

príloha č. 4

**NAVRHOVANÁ TEChnickÁ ŠpecifikÁcia**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky** | Opis predmetu zákazky **–**  **požadovaná technická špecifikácia** | Opis predmetu zákazky **–**  **navrhovaná technická špecifikácia** |
|  | **Logický celok 1** |  |
| **Laserový páliaci stroj** | Rozsah OS X, minimálne 2950 mm |  |
| Rozsah OS Y, minimálne 1450 mm |  |
| Rozsah OS Z, minimálne 90 mm |  |
| Trvalý výkon laserového zdroja, minimálne 3100W |  |
| Konštrukčná oceľ, hrúbka spracovávaného plechu minimálne 18 mm |  |
| Ušľachtilá oceľ, hrúbka spracovávaného plechu minimálne 9 mm |  |
| Hliník, hrúbka spracovávaného plechu minimálne 7 mm |  |
| Jedna adaptívna rezacia hlava pre všetky hrúbky plechu /bez potreby výmeny šošovky/ |  |
| Filtračná jednotka na odsávanie splodín |  |
| Automatický menič paliet pre nakladanie a vykladanie aj počas práce stroja, minimálne 2 palety |  |
| Automatické odvádzanie strusky a prepadnutých malých dielov pod reznou oblasťou |  |
| Plynový laserový zdroj na báze CO2 |  |
| Vysokotlakové rezanie dusíkom pre získanie nezaoxidovaných rezných rán |  |
|  | Funkcia automatického vypínania do pohotovostného režimu |  |
|  | Senzorická kontrola stavu znečistenia šošovky |  |
|  | Senzor na riadenie procesu zápichu |  |
|  | Automatická identifikácia polohy plechu |  |
|  | Riadiaci panel v slovenskom alebo českom jazyku |  |
|  | Zariadenie musí spĺňať príslušné bezpečnostné normy a CE certifikát |  |
|  | Automatizované CNC riadenie stroja s možnosťou zhotovenia programu z existujúcich geometrických dát, grafické zobrazenie priebehu procesu, správa NC programov, možnosť zosieťovania pre transfer dát na báze Windows, diagnostika a kontrola stavu stroja a príslušenstva, diaľková servisná diagnostika cez internet |  |
| **Doplnkové položky súvisiace**  **s obstaraním predmetu zákazky** (ďalšie požiadavky  k dodaniu tovaru) | Doprava, montáž, zapojenie, testovanie, programovanie, vytvorenie NC programu | áno/nie\* |

\*nehodiace sa škrtnúť

**Výrobca ponúkaného tovaru**: .................................................................................

**Obchodné označenie ponúkaného tovaru**: ............................................................

**Iné ako vyššie uvedené označenie dodávaného tovaru:** ........................................

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

..………………………………………………………. Podpis osoby oprávnenej konať za hospodársky subjekt

*(Meno, priezvisko, podpis)*